附件一：西宁市城东区韵家口镇傅家寨村殡葬服务站提升项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 电路线路改造 | 套 | 1 | 改造线路包括室外，大厅，厨房，餐厅，及殡葬屋。（含配电箱1个、空开、配线1300米，开槽）（包工包料）**注**：由于之前使用燃煤，现在煤改电，之前线路为老旧铝线，存在极大的安全隐患，无法承受负荷，需要重新改造线路 |
| 2 | 上下水改造 | 套 | 120 | 预留5个出水口，160mm,200mm联塑PVC管注100米（包工包料）**注**：由于原管道风化，老旧破裂，经常堵塞，急需更换 |
| 3 | 屋面防水 | ㎡ | 387 | SBS卷材，国标厚度4mm，刷防水涂料，上墙外翻高度1米（包工包料）**注**：原殡葬房屋顶屋面外露层设自带保护层SBS防水卷材，但由于年久失修，原有防水层已大面积褶皱老化开裂，立面卷材脱落，底部找平层完全粉化，整体防水层已失去防水功能，造成室内室外，外墙大面积脱落，开裂。 |
| 4 | 阳光暖棚 | ㎡ | 240 | 全封闭式，高透光，顶棚浅色钢化玻璃，塑钢龙骨，顶电动窗户4个，换气扇2个（包工包料）**注**：1、由于原院落为露天院落，使用时间受局限，雨雪天气时院内无法正常使用，建立暖棚之后使用空间扩大，使用时限增长2、建立暖棚之后可以更好的维护院内装修、设备、设施，延长各项设备、设施的使用寿命，保持院内干净卫生3、建立暖棚之后祭祀用品及席面不受灰尘及蚊虫滋扰，干净卫生，并且可以扩大使用空间，提高空间利用率，有效解决群众诉求 |
| 5 | 防盗门 | 个 | 7 | 材质铝木，平开，包括拆除旧门及安装新门（包工包料）1米防盗门3个，1.25米防盗门4个**注**：原殡葬房房门为木门，门锁损毁，年久失修加上雨水浸泡部分开裂变形，无法正常开合 |
| 6 | 2米断桥门 | 个 | 1 | 断桥玻璃，双开门，扩门（包工包料）**注**：原灵堂房门为1.5米木门，门窄且低，无法保证冰棺正常进出，木门门体破旧、变形，无法修复 |
| 7 | 灯具开关 | 个 | 15 | 吸顶灯13盏，插座开关15个，大功率照明灯2盏（包工包料）**注**：原殡葬房灯体悬空，电线裸露，开关及插座破损，存在触电隐患，急需更换, |
| 8 | 院内外粉刷 | ㎡ | 240 | 包括铲除原先墙皮，重新刮腻子，打磨，刷乳胶漆（包工包料）**注**：原先院内外墙皮大面积返潮、脱落 |
| 9 | 房屋内顶+石膏线条粉刷 | ㎡ | 200 | 房屋内顶及石膏线条铲墙皮，刮腻子，打磨，刮大白（包工包料）注：由于房屋漏水及长期使用燃煤火炉，致使屋顶出现大面积墙皮脱落、开裂、污损 |
| 10 | 院内水泥地坪 | ㎡ | 200 | 水泥找平，厚度20厘米，原院内地转拆除（包工包料）**注**：原地砖部分破裂，地面凹陷下沉，坑洼不平，不美观，不便于老人行走存在安全隐患，不便于清洁打扫 |
| 11 | 屋内地砖铺设 | ㎡ | 240 | 原地砖拆除，垃圾清运，铺设防滑瓷砖，尺800\*800（包工包料）**注**：水泥地坪和铺设地砖价格相同，选择物廉价美的原则上选择防滑地砖原地砖，破损严重，地面凹凸不平，存在安全隐患 |
| 12 | 厨房取餐口改造 | 个 | 1 | 窗口拆除，墙体拆除，封闭，安装推拉玻璃窗，重新开门洞**注：**原厨房无取餐口，进出端菜都需进入厨房，不卫生且不方便群众取餐 |
| 13 | 厨房墙砖 | ㎡ | 94 | 铲除原有墙皮，铺设瓷砖，尺寸300\*300（包工包料）**注：**由于厨房油污较大，现有厨房墙体无法有效清理油污，厨房脏乱，达不到卫生标准 |
| 14 | 灵堂基础设施改造 | 个 | 2 | 灵堂基础设施改造**注：**由于现灵堂无基础设施，现参照市殡仪馆灵堂设施，设立简易基础设施，减少群众负担 |
| 15 | 砖砌检查井 | 个 | 1 | 井截面、深度：1.2\*1.5\*1.2（包工包料）**注**：原下水井口无遮挡物无井盖，易出现事故，存在安全隐患，现将其包裹并设置井盖 |
| 16 | 断桥窗户 | 个 | 2 | 9个平方，断桥，铝合金（包工包料）**注**：现有两个窗户损坏，需更换 |
| 17 | 墙面护墙板 | ㎡ | 400 | 原墙皮铲除，平整安装护墙板（包工包料）**注**：原房屋内墙体易被凳子靠背刮花损坏，烧纸、吃席时墙面易被污染，清洁难度大，为长期考虑节省今后维护资金，经比对安装护墙板成本与粉刷墙体成本相差不多，综合考虑，安装护墙板，减少后期维护成本 |
| 18 | 门口台阶 | ㎡ | 5 | 原台阶拆除，重新铺设（包工包料）**注**：原台阶破损严重，不便群众出行，存在安全隐患，且影响美观 |
| 19 | 电热幕 | 台 | 8 | 最大功率2000W，保修2年，型号FM3020-Y加热方式远红外式（包安装包维修）**注**：原采暖设备为燃煤火炉，如使用不当易造成烧伤及二氧化碳中毒，且污染环境，存在安全隐患，现使用煤改电设备 |
| 20 | 阳光暖棚采暖 | 台 | 2 | 最大功率2000W，保修1年，型号2800瓦全屋速热暖气片，加热方式铝片散热式。（包安装包维修）**注**：阳光暖棚面积大，较为空旷，冬天寒冷，设置两个采暖设备，冬天原采暖设备为燃煤火炉，如使用不当易造成烧伤及二氧化碳中毒，且污染环境，存在安全隐患，现使用煤改电设备 |
| 21 | 冷藏柜 | 台 | 2 | 容量239L,型号SC-239J，尺寸580\*515\*1510，侧开式，保修3年**注**：现有冷藏柜已损坏，无法正常使用 |
| 22 | 冰柜 | 台 | 2 | 一级能效，尺寸1295\*775\*950型号FCD-212GHXZ,保修3年**注**：之前无冰柜，在办理丧事时急需冰柜储存物资 |
| 23 | 消毒柜 | 台 | 2 | 紫外线、臭氧、中温烘干消毒，保修期1年**注**：现无消毒柜，公共餐具未消毒，易传染疾病，存在食品安全隐患 |
| 24 | 消防器材 | 套 | 1 | 水基灭火器3组，干粉灭火器3组，灭火毯2个，消防沙10袋，防烟面罩10个**注**：根据消防使用条例，公共应及场所需配备消防器材，且场所有明火，消防器材需求配备量大 |
| 25 | 殡仪礼包 | 套 | 1 | 详见附件二 |

附件二：傅家寨村殡葬大礼包

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 冰棺 | 台 | 2 | 材质不锈钢玻璃，保修期3年 |
| 2 | 厨房抽油烟机 | 台 | 2 | 功率5.5KW，排风量15M3每分钟，面板材质不锈钢钢化玻璃，尺寸800\*400\*530 |
| 3 | 厨房餐具 | 套 | 140 | 普通厨房用具，材质陶瓷，含一个碗三个盘。 |
| 4 | 餐桌餐椅 | 套 | 6 | 材质实木，一个餐桌，十把椅子。 |
| 5 | 双灶锅台 | 个 | 2 | 材质不锈钢尺寸2000\*1000\*800 |
| 6 | 厨房用具 | 批 | 1 | 含蒸煮锅2个，菜刀2把案板4个，铁勺漏勺4个，瓢4个。 |
| 7 | 厨房热水器 | 个 | 1 | 储水式，加热功率2200W，型号热水器DN3，保修期3年，安装方式壁挂式横款。 |
| 8 | 电磁炉 | 个 | 1 | 型号MC-E22B22触摸屏材质铂砖玻璃面板，功率2200W。 |
| 9 | 无烟电烤炉 | 个 | 2 | 型号HS-880材质不锈钢1.0厚，最大功率2800W。 |

附件三：朱家庄村殡葬大礼包

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 冰棺 | 台 | 2 | 材质不锈钢玻璃，保修期3年 |
| 2 | 厨房抽油烟机 | 台 | 2 | 功率5.5KW，排风量15M3每分钟，面板材质不锈钢钢化玻璃，尺寸800\*400\*530 |
| 3 | 厨房餐具 | 套 | 140 | 普通厨房用具，材质陶瓷，含一个碗三个盘。 |
| 4 | 餐桌餐椅 | 套 | 6 | 材质实木，一个餐桌，十把椅子。 |
| 5 | 双灶锅台 | 个 | 2 | 材质不锈钢尺寸2000\*1000\*800 |
| 6 | 厨房用具 | 批 | 1 | 含蒸煮锅2个，菜刀2把案板4个，铁勺漏勺4个，瓢4个。 |
| 7 | 厨房热水器 | 个 | 1 | 储水式，加热功率2200W，型号热水器DN3，保修期3年，安装方式壁挂式横款。 |
| 8 | 电磁炉 | 个 | 1 | 型号MC-E22B22触摸屏材质铂砖玻璃面板，功率2200W。 |
| 9 | 无烟电烤炉 | 个 | 2 | 型号HS-880材质不锈钢1.0厚，最大功率2800W。 |
| 10 | 丧葬用具手推车 | 个 | 1 | 电动手推车，承重600斤可折叠，尺寸90\*60 |
| 11 | 休息座椅 | 个 | 1 | 钢制连体座椅，材质铝合金，长2.8米， |

附件四：泮子山庄村殡葬大礼包

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 冰棺 | 台 | 2 | 材质不锈钢玻璃，保修期3年 |
| 2 | 厨房抽油烟机 | 台 | 2 | 功率5.5KW，排风量15M3每分钟，面板材质不锈钢钢化玻璃，尺寸800\*400\*530 |
| 3 | 厨房餐具 | 套 | 140 | 普通厨房用具，材质陶瓷，含一个碗三个盘。 |
| 4 | 餐桌餐椅 | 套 | 6 | 材质实木，一个餐桌，十把椅子。 |
| 5 | 双灶锅台 | 个 | 2 | 材质不锈钢尺寸2000\*1000\*800 |
| 6 | 厨房用具 | 批 | 1 | 含蒸煮锅2个，菜刀2把案板4个，铁勺漏勺4个，瓢4个。 |
| 7 | 厨房热水器 | 个 | 1 | 储水式，加热功率2200W，型号热水器DN3，保修期3年，安装方式壁挂式横款。 |
| 8 | 电磁炉 | 个 | 1 | 型号MC-E22B22触摸屏材质铂砖玻璃面板，功率2200W。 |
| 9 | 无烟电烤炉 | 个 | 2 | 型号HS-880材质不锈钢1.0厚，最大功率2800W。 |
| 10 | 丧葬用具手推车 | 个 | 1 | 电动手推车，承重600斤可折叠，尺寸90\*60 |
| 11 | 休息座椅 | 个 | 1 | 钢制连体座椅，材质铝合金，长2.8米， |