西宁市城东区2021年枯水期（第二季度）

饮用水水质监测结果公示

西宁市城东区2021年枯水期饮用水水质监测工作已结束，辖区内5个方位随机抽取30个水质监测点各采集1份水样，20份管道末梢水，10份二次供水，共计30份水样。检测指标包括：微生物指标3项、毒理指标11项、感官性状和一般化学指标18项、消毒剂常规指标1项，共计33项指标。按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）对检测结果进行比对并公示，经对比合格率100%。见下表。

**监测点分布与监测结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方位 | 水样份数 | 编号 | 水样类型 | 微生物指标3项 | 毒理指标11项 | 感官性状指标和一般化学指标18项 | 消毒剂常规指标1项 | 检测结果 |
| 东 | 6份 | CD-26 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-27 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-28 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-29 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-24 | **二次供水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-25 | **二次供水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| 西 | 6份 | CD-13 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-15 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-07 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-09 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-14 | **二次供水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-08 | **二次供水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| 南 | 6份 | CD-01 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-02 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-04 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-05 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-03 | **二次供水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-06 | **二次供水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| 北 | 6份 | CD-19 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-21 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-22 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-30 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-20 | **二次供水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-23 | **二次供水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| 中 | 6份 | CD-10 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-12 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-17 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-18 | **末梢水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-11 | **二次供水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |
| CD-16 | **二次供水** | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | **合格** |